电脑开机卡分为固定拨号卡 手机拨号卡 wifi卡

固话版：手机版

固话版控制器：从电话分机插口分出一根电话线插到控制器侧面的端口上（任意一个端口均可）；手机版控制器：在控制器的卡槽上放置一张普通手机卡，装好天线柱，接上电源。到此安装完成。

拨打电话：①　拨打连接有网络人电脑控制器的固定电话或手机号码。

②　若无人接听电话，在默认等待时间（15秒）过后，控制器会自动摘机进入启动平台。语音提示信息如下：欢迎登录网络人电脑启动平台，请输入密码，按#号结束。

③　在语音提示下输入登录密码，初始密码：123456，按#号结束。

④　当密码正确时，语音提示如下：开机请按1#，关机请按2#，修改响铃时间请按3#（默认为15秒），修改登录密码请按4#，强行关机请按5#，退出请挂机。

⑤　当按下3#时，可以修改响铃时间（单位：秒），请输入两位的数字，如30 或者09（请注意，不要超过50，一般电话响铃时间超过50秒即自动挂机了）。

⑥　当按下4#时，可以修改登录密码，必须输入一个6位的新密码，默认的登录密码是123456 。

⑦　当按下5#时，控制器发出长时间的关机指令，相当于手工持续按下电脑面板上的开机按键6秒钟，这样可以保证电脑被强行关闭（如果按下2#进行关机，则控制器只发出1秒左右的关机指令，当电脑处于死机状态时有可能不能关机） 。如果此时电脑已经处于关机状态，则会提示指令无效。若忘记了登录密码，可以持续按下控制器上的复位键5秒左右（指示灯旁的黑色小圆按扭），即可恢复到出厂设置，密码会还原为默认的123456 （注意：必须将电话线插在控制器上，方可进行还原操作）。

* 安装时请按照步骤安装，确保控制器、控制线 和电话线接触良好。
* 手机版控制器每次拔插电源后，需等待2-3分钟开机时间，方可正常使用。
* 用户应慎用关机操作，按2#和5# 均相当于直接手工按下电脑机箱上的开机按键进行强行关机，这是不规范的操作，容易造成电脑硬件的损坏，建议用户尽量使用我们附送的远程控制软件或其它远程操作软件，通过远程控制屏幕进行正常的关机操作。
* 按下1# 提示发送开机指令，但是但却无法实现开机的用户，请试一下先使用5# 强行关机。然后重新拨打电话，按下1# 进行开机。
* 按下2# 不能关机的情况，请使用5# 进行强行关机。
* 使用过程中遇到其他问题，请联系客服解决。

Wifi卡

把开机卡上的重置键长按三秒指示灯匀速闪烁就可以手机用软件链接办公室wifi并且把设备开机卡进行添加，然后就可以远程管理设备

